[전문가용]

지상파 UHD 방송 수신가이드

2017. 5월

미래창조과학부, 한국전파진흥협회

				목 차

I. 개요	1

II. 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법	3

III. 공동주택(업무·숙박시설 포함)에서의 지상파 UHD

방송 수신 방법	8

IV. 참고	14

V. FAQ	16

I. 개요

Ⅰ. 개요

추

□ 목적

o 본 가이드라인을 통해 시청자의 거주 주택 유형별로 지상파 UHD 방송을 원활하게 수신할 수 있도록 안내하고자 합니다.

o 단독주택은 물론, 국민의 대다수가 거주하고 있는 공동주택에서 지상파 UHD 방송을 직접 수신하기 위해 필요한 기술적 조치방법 등을 유형별 사례를 통해 제공하고자 합니다.

□ 적용범위

o 본 가이드라인에서 안내하고 있는 지상파 UHD 방송 수신 방법은 실제 거주하고 있는 주택 유형에 따라 크게 세 가지 방식으로 정의할 수 있습니다.

o 첫 번째는 단독주택에서 실내외 UHF 안테나로 수신하는 것이고, 두 번째는 소규모 공동주택에서 옥상에 설치된 UHF 안테나를 통해 수신한 신호를 구내전송 증폭기 등을 통해 각 세대에서 수신하는 것이고, 세 번째는 대단지 공동주택의 경우로 옥상에서 수신한 신호를 헤드엔드설비를 통해 변환 및 증폭하여 각 세대로 분배하여 수신하는 방식입니다.

o 업무·숙박시설은 공동주택의 규모에 따른 수신방식과 거의 동일하며, 헤드엔드 설비를 보유한 대단지 공동주택의 경우에는 고품질의 방송신호와 단지 내 CCTV 등 부가채널 전송을 위해 신호처리기 등 추가설비에 대한 유형별 기술적 조치가 일부 필요합니다.

□ 지상파 UHD 방송 도입 일정

방송사별 UHD 방송 도입 일정

2017년 5월31일 (1단계) :  수도권

o KBS, MBC, SBS, EBS

※ 전국 단일방송으로 송출하는 KBS2․EBS UHD 방송은 수도권 방송 이후 지역별 KBS 도입 일정에 맞추어 송출

2017년 12월 (2단계) :  광역시권․강원권(평창올림픽 개최지 일원)

o 부산KBS, 부산MBC, KNN

o 광주KBS, 광주MBC, 광주방송(KBC)

o 대구KBS, 대구MBC, 대구방송(TBC)

o 대전KBS, 대전MBC, 대전방송(TJB)

o 울산KBS, 울산MBC, 울산방송(UBC)

o MBC강원영동(강릉), 원주MBC-평창·횡성군 일원

G1(강원민방)-강릉·평창 일원

2020년∼2021년 (3단계) :  전국 시․군

2020년	전주KBS, 전주MBC, 전주방송(JTV) 제주KBS, 제주MBC, 제주방송(JIBS) 청주KBS, 청주MBC, 청주방송(CJB) 춘천KBS, 춘천MBC, G1(강원민방) 창원KBS, MBC경남, 원주MBC-원주시 일원
2021년	강릉KBS, MBC강원영동(삼척), 목포KBS 목포MBC 순천KBS, 여수MBC, 안동KBS, 안동MBC 원주KBS, 진주KBS, 충주KBS, 충주MBC 포항KBS, 포항MBC, OBS경인TV

※ 경인 KBS는 HD 방송 종료 후 UHD 방송 실시

II. 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

Ⅱ. 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

추

□ 개요

o 2012년 지상파방송 디지털 전환 이후 UHF 안테나를 통해 디지털방송을 시청하는 단독주택 거주 가구는 별도의 조치 없이 UHD  TV를 구매하여 시청하시면 됩니다.

- 단, ‘16년형 이전 UHD TV(유럽식 DVB-T2)는 TV제조사*에서 별도 판매할 예정인 지상파 UHD 방송 수신장치(셋톱박스)가 필요합니다.

* 삼성 및 LG전자는 지상파 UHD 방송 수신을 위한 셋톱박스를 ’17.6월부터 판매 예정이며, 삼성․LG전자 가전 대리점에서 구입할 수 있습니다.

□ 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

o 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 직접수신 개념도

o UHD TV 구매 설치 이후 UHF 안테나를 연결하고, 리모컨으로 <자동채널설정>을 실시하여야만 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있습니다.

UHD TV 자동채널설정 방법

< 품질인증기관 시험기준(예) >

번호	시험기준	관련 국제 표준
1	적층제조 파일포맷 적합성	ISO/ASTM 52915 (Specification for Additive Manufacturing File Format)
2	적층제조 데이터 교환 기능 적합성	ISO 17296-4 (Overview of data processing)
3	소프트웨어 품질 적합성	ISO 25010 (System and Software Product Quality Model)

- 이외에 추가적으로 적용해야 할 삼차원 프린팅 관련 국제표준 및 한국 산업표준이 있다면 해당표준의 일부 또는 전부가 시험기준에 포함될 수 있습니다.

III. 공동주택(업무·숙박시설 포함)에서의

지상파 UHD 방송 수신 방법

Ⅲ. 공동주택(업무·숙박시설 포함)에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

추

□ 개요

o 아파트나 연립주택 등 공동주택 및 업무·숙박시설 등에 거주하는 시청자는 방송 공동수신설비에서 증폭 등 신호 처리된 지상파 UHD 방송 신호를 각 세대(호) 벽면단자를 통해 수신할 수 있습니다.

o 공동주택 등 방송 공동수신설비의 구성 방식은 개별동 방식과 중앙 수신방식으로 크게 구분할 수 있습니다.

- 개별동 방식은 각 동마다 설치된 안테나를 통해 수신하는 방식이며,

- 중앙 수신방식은 하나의 안테나로 수신한 신호를 헤드엔드설비를 통해 변환 및 증폭하여 각 세대(호)로 분배하는 방식입니다.

o 거주하고 있는 공동주택 등의 방송 공동수신설비 유형에 따라, 지상파 UHD 방송을 수신하기 위해서는 일부 추가설비 구축 등 기술적 조치사항이 필요합니다.

<공동주택(업무·숙박시설 포함)에서의 지상파 UHD 방송 수신 개념도>

개별동 수신방식	중앙 수신방식

□ 개별동 방식 공동주택(업무·숙박시설 포함) 수신 방법

o 각 동마다 안테나가 설치되어 있는 개별동 방식 공동주택(업무·숙박시설 포함)의 방송 공동수신설비 구성은 다음과 같습니다.

① UHF 안테나

o 수도권(서울, 경기, 인천) 및 광역시권(부산, 대구, 광주, 대전) 지역은 700MHz 대역(5개 채널)을 지상파 UHD 방송 주파수로 사용합니다.

o 그러나, 울산광역시 및 전국 시·군지역은 700MHz 대역에서 2개 채널(KBS2, EBS)과 DTV(470~698MHz)대역에서 3개 채널(KBS1, MBC, 지역민방)을 지상파 UHD 방송에 사용될 예정입니다.

o 기존 설치되어 있는 UHF 안테나가 광대역(470 ~ 806MHz)일 경우에는 문제가 없으나, 협대역(470 ~ 620MHz) 안테나가 설치되어 있는 경우에는 700MHz 대역을 수신할 수 있는 광대역 UHF 안테나(470 ~ 806MHz)로 교체가 필요합니다.

② 구내전송 증폭기

o 기존 사용 중인 구내전송 증폭기도 협대역(54 ~ 650MHz)일 경우에는 광대역 증폭기(54 ~ 806MHz)로 교체가 필요합니다.

□ 중앙 수신방식 공동주택(업무·숙박시설 포함) 수신 방법

o 대단지 공동주택 및 업무·숙박시설의 경우 하나의 안테나로 수신한 신호를 헤드엔드설비를 통해 변환 및 증폭하여 각 세대(호)로 분배하는 중앙 수신방식을 사용하고 그 구성도는 다음과 같습니다.

o 대단지 공동주택 및 업무·숙박시설은 고품질의 방송신호를 개별세대까지 전송하기 위해 방송채널별 변복조형 신호처리기가 필요합니다. 그러나, 상용화된 변복조형 UHD 신호처리기는 2018년말에 출시될 예정입니다.

- 따라서, 현재 시중에서 구매 가능한 대역필터(수동형, 능동형), IF신호처리기 등을 활용하여 지상파 UHD 방송 수신이 가능합니다. 단, 해당 단지(시설)의 수신환경에 따라 증폭기 조정 등의 기술적 조치가 추가로 필요할 수 있습니다.

※ 구입은 필터 제조회사에서 구매가 가능하며, 자세한 사항은 124콜센터에 연락하면 안내받을 수 있습니다.

o 기존 설치되어 있는 UHF 안테나가 협대역(470 ~ 620MHz) 안테나일 경우에는 700MHz 대역을 수신할 수 있는 광대역 UHF 안테나로 교체가 필요합니다. 또한, 구내전송 증폭기도 협대역(54 ~ 650MHz)일 경우에는 광대역 증폭기로 교체가 필요합니다.

① IF UHD 신호처리기 활용

o 해당 단지(시설)의 지상파 UHD 방송 수신환경이 일정 수준이상 확보된다면, IF UHD 신호처리기를 활용하여 세대 내까지 일정한 방송품질의 신호를 전송할 수 있습니다.

< IF신호처리기 신규 설치를 통한 지상파 UHD방송 직접 수신 >

※ 단, IF신호처리기는 적합인증을 받은 제품을 사용하여야 합니다.

o 단, 수신된 방송신호의 변복조 기능이 없으므로 수신환경이 양호한 단지(시설)에서 사용이 가능하고, 수신되는 방송신호의 세기가 약한 지역에서는 사용이 불가할 수도 있습니다.

② 능동형 대역필터 활용

o 헤드엔드 신호 세기와 동일하도록 1개의 증폭기(약 30dB)를 사용하여 신호레벨 차이를 줄인 후 전송하면 수신이 가능합니다.

- UHD 신호처리기에 비해 가격이 저렴하나 UHD 방송 수신환경에 따라 신호레벨이 10dB 이상 차이가 발생할 경우에는 사용이 불가능 할 수도 있습니다.

③ 수동형 대역필터 활용

o DTV 및 FM대역 신호를 제거하기 위해 2개의 대역필터(VHF-Low Pass Filter, UHF-High Pass Filter)를 사용하고, 헤드엔드 신호 세기와 동일하도록 2개의 증폭기(약 60dB)를 사용하여 신호레벨 차이를 줄인 후 전송하면 수신이 가능합니다.

- 단, 해당 공동주택의 UHD 방송 수신환경에 따라 신호레벨이 10dB 이상 차이가 발생할 경우에는 사용이 불가능 할 수도 있습니다.

< UHD 방송 수신용 대역 필터를 통한 지상파 UHD 방송 직접 수신 >

< UHD 신호처리기 VS. 대역필터 활용 장·단점 비교 >

구 분			장점	단점
신호 처리기	변복조형	시제품 없음	-채널 가변가능 -채널별 레벨조정가능 -인접채널 전파간섭 없음 -자체신호 품질 개선	-개발기간 소요(2년) -설치공간 필요
	IF		-채널 가변가능 -채널별 레벨조정가능 -인접채널 전파간섭 없음 -시제품 출시	-설치공간 필요
대역 필터	700MHz 대역형 (능동필터)		-설치공간 최소화 -신호처리기에 비해 상대적으로 저렴한 가격	-채널 가변 불가 -채널별 레벨조정 불가 (임의 시청자 시청 불가) -인접채널 전파간섭 영향 (개발에 따라 다름)
	700MHz 대역형 (수동필터)		-신호처리기에 비해 상대적으로 저렴한 가격	-채널 가변 불가 -채널별 레벨조정 불가 (임의 시청자 시청 불가) -인접채널 전파간섭 영향 (개발에 따라 다름) -전문가 조치 필요

Ⅳ. 참고

참고 1		공시청용 UHF 안테나 유형

구분	협대역안테나
외형
수신범위	ch14 ~ ch38(470~620㎒) 또는 ch34 ~ ch69(590~806㎒)
특징	- 광대역 구현이 어렵고, 외형상으로는 광대역과 구분이 어려움 - 협대역 안테나는 초창기 300옴으로 설계되어 방송 공동수신설비에 사용하는 75옴용 동축케이블과 연결 시, 매칭트랜스 필요 (급전부에 매칭트랜스 수납)
구분	광대역(LPDA) 안테나
외형
수신범위	ch14 ~ ch69(470~806㎒)
특징	- 동축케이블 커넥터가 외부에 돌출되어 있고 75옴용으로 급전부가 없음

참고 2		헤드엔드 설비가 있는 공동주택의 UHD 수신 개념도

※ 안테나에서 수신된 신호를 분배기를 통해 하나는 기존 헤드엔드로 연결하고, 다른 하나는 UHD용 BPF(대역통과필터)와 증폭기를 거쳐 헤드엔드 종단에서 결합

Ⅴ. FAQ

□ 지상파 UHD 방송 개시 및 방송 수신

1. 지상파 UHD 방송은 언제부터 시작하나요?	16

2. 지상파 UHD 방송을 시청하려면 준비해야할 것들이 있나요?	17

3. 우리 집에서 지상파 UHD 방송이 수신되는지 확인이 가능한가요?	18

4. 기존에 지상파방송을 시청하기 위해 설치했던 안테나로 지상파 UHD 방송을 수신할 수 없나요?	19

5. 2017년 3월말에 UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장된 UHD TV를 구입했습니다. 시청하려면 어떻게 해야 하나요?	20

6. 2017년에 UHD TV를 구입했는데, 유럽식 전송방식(DVB-T2) 칩이 내장되어 있다고 들었습니다. 이런 경우 지상파 UHD 방송 수신은 어떻게 하나요?	20

7. 2017년 2월에 UHD TV를 큰 맘 먹고 구입했습니다. 지상파 UHD방송을 시청하려면 어떻게 해야 되나요?	21

8. 서울 관악구에서 지상파 UHD 방송의 실험방송을 수신하고 있습니다. 5월말에 경기도 양평으로 이사를 갈 예정인데, 이사 후에 채널재설정을 다시 해야 하나요?	21

9. 현재 보유하고 있는 HDTV로 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있나요?	22

10. 유료방송에 가입해서 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있나요?	22

□ 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

11. 마당에 4m 높이 폴대에 UHF안테나를 설치해 지상파방송을 직접수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 수신하려면 어떻게 해야 하나요?	23

12. KBS가 지상파방송의 난시청해소를 위해 거주지 인근에 설치한 소출력중계기를 통해서 지상파방송을 수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있나요?	23

13. 유료방송을 해지하고 지상파 UHD 방송을 직접 수신하고자 합니다. 어떻게 시청할 수 있나요?	24

14. UHD TV에서 자동채널설정은 어떻게 하나요?	24

□ 공동주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

15. 방송 공동수신설비란 무엇인가요?	25

16. 각 동별 UHF안테나를 설치해 지상파방송을 수신하고 있습니다. 지상파 UHD방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?	26

17. 헤드엔드(Head End)시스템을 통해 지상파 HD방송을 수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?	27

18. 완공된 지 5년 된 공동주택으로, 헤드엔드 시스템을 통해 지상파방송을 시청하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있나요?	28

19. 시공당시 관악산 중계소 신호가 수신이 되어 협대역 안테나를 설치했는데, 지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?	30

20. 증폭기가 협대역인 경우에는 어떻게 조치를 해야 하나요?	30

21. 대역필터를 통해 특정 중계소의 지상파 HD방송만 수신되도록 설치를 해놓은 상태인데, 이 경우는 어떻게 조치하나요?	31

22.	대역필터를 제거한 뒤에, 여러 중계소에서 수신되는 지상파 HD방송이 수신되고 있습니다. 어떻게 조치해야 하나요?	31

23. 신축 중인 공동주택으로, 헤드엔드 시스템을 구축했습니다. 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있도록 조치를 별도로 취해야 하나요?	32

24. 거주하고 있는 아파트가 유료방송 단체계약이 되어 있습니다. 이 경우 지상파 UHD 방송을 어떻게 시청할 수 있나요?	32

□ 지상파 UHD 방송 개시 및 방송 수신

1. 지상파 UHD 방송은 언제부터 시작하나요?

o 지상파 UHD 방송은 ‘17년 5월 31일 수도권지역부터 본 방송이 개시되고, ’17년 말 주요 광역시 및 강원권(평창올림픽 개최지), ‘21년 전국 시·군지역으로 단계적으로 확대됩니다.

o 수도권지역의 지상파 UHD방송 주파수 대역은 698~710㎒(채널52~53), 753~771㎒(채널54~56)로 할당되었기 때문에 이와 관련한 준비가 필요하며, KBS2와 EBS는 전국을 단일 주파수로 UHD방송을 송출합니다.

- 울산광역시 및 강원(원주․평창 일원, ~‘18.2월) 지역은 3개 DTV대역을 UHD방송 대역으로 활용(주파수 500~506㎒(채널19), 518~524㎒(채널22), 590~596㎒(채널34))하고, KBS2와 EBS는 전국 단일 주파수로 UHD방송을 송출합니다.

- 전국 시․군 지역(~‘21년)도 3개 DTV대역을 UHD방송 대역으로 활용하고, KBS2와 EBS는 전국 단일 주파수로 UHD방송을 송출합니다.

< 수도권 지상파 UHD방송 주파수 할당 >

주파수 대역(㎒)	방송사	채널
698~704	KBS1	52
704~710	SBS	53
753~759	EBS	54
759~765	MBC	55
765~771	KBS2	56

2. 지상파 UHD 방송을 시청하려면 준비해야할 것들이 있나요?

o 지상파 UHD 방송을 시청하고자 하시면, ①거주 지역의 지상파 UHD 방송 개시일자를 확인, ②해당 가구에서 지상파 UHD 방송 신호가 도달되는지 확인, ③UHF(470~806㎒) 안테나를 설치, ④UHD 방송표준(ATSC 3.0)이 적용된 UHD TV여부 확인, ⑤TV메뉴 중 자동채널설정을 통해서 지상파 UHD 방송 채널을 수신하여 시청할 수 있습니다.

※ UHD TV가 UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장되어 있지 않은 경우, 이를 변환해주는 별도의 셋톱박스를 구매하여 설치하여야합니다. 별도 셋톱박스 구매 문의는 해당 TV제조사로 연락하시면 됩니다.

- ’17년 5월31일 수도권을 시작으로, ‘17.12월에는 전국 광역시 및 강원권에서 지상파 UHD 방송을 개시하므로, 이러한 일정에 맞춰 UHD TV와 UHF안테나를 준비하시면 지상파 UHD 방송을 시청하실 수 있습니다.

< UHD TV 유형에 따른 직접 수신 방법 >

※ 별도 셋톱박스는 유럽식 전송방식을 채택한 UHD TV에서 미국식 전송방식을 수신할 수 있도록 만들어진 변환용 기기로 지상파 UHD 방송을 직접 수신하기 위한 것입니다. 구매한 UHD TV제조사에서 출시하며 해당 가전사로 문의하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.

3. 우리 집에서 지상파 UHD 방송이 수신되는지 확인이 가능한가요?

o ’17년 5월31일 본방송 개시에 따라, 서울, 경기 및 인천지역에서 UHF 안테나를 통해 지상파 UHD 방송 직접 수신이 가능합니다. 현재 지상파 디지털방송을 안테나로 시청하고 있다면, 별도 안테나 구매는 불필요합니다.

※ 2010년 이전 설치된 실외안테나(협대역)의 경우, 광대역 안테나가 아닐 수도 있으므로 이에 대한 확인은 필요합니다.

o ‘17년 하반기 수도권 지역부터 지상파 UHD 방송 수신환경조사를 시작하여 단계적으로 확대해나갈 예정이며, 조사결과는 기존 웹서비스(디지털마당, www.digitaltv.or.kr)를 통해 제공할 예정입니다.

- UHD TV의 경우, ‘16년형 이전 UHD TV(유럽식 DVB-T2)는 TV제조사에서 별도 판매할 예정인 지상파 UHD 방송 수신장치(셋톱박스)가 필요합니다. ’17년에 구매하실 예정이라면, UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장되었는지 반드시 확인하십시오.

4. 기존에 지상파방송을 시청하기 위해 설치했던 안테나로 지상파 UHD 방송을 수신할 수 없나요?

o 기존 지상파방송을 시청하기 위해 설치한 안테나가 광대역(470~806㎒, 채널 14~69번)인 경우에는 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있습니다. 단, 협대역(주파수 470~620㎒(채널 14~38번) 또는 주파수 590~806㎒(채널 32~69번) 대역 중 일부 주파수대역만 수신하는) 안테나인 경우, 일부 채널이 수신되지 않는 지역이 있을 수 있으므로 거주 지역의 지상파 UHD 방송 채널에 따른 확인이 필요합니다.

< 주택유형별 안테나를 통한 지상파 UHD 방송 직접 수신 방법>

주거유형	보유 구분		시청방법
단독주택 및 다가구주택	미국식(ATSC 3.0) UHDTV		미국식(ATSC 3.0) UHDTV+ UHF안테나로 직접수신 * 공청안테나 활용 시, TV벽면단자 통해 지상파 UHD방송 수신 가능
	유럽식(DVB-T2) UHDTV		유럽식(DVB-T2) UHDTV+ 셋톱박스+ UHF안테나로 직접수신 * 셋톱박스는 ATSC 3.0 방식을 DVB-T2로 변환용이며, TV제조사가 별도로 제작 판매하므로 제조사로 문의필요
아파트 등 공동주택	각 동별 UHF안테나 (H/E 미보유)	미국식(ATSC 3.0) UHDTV	미국식(ATSC 3.0) UHDTV+ TV벽면단자를 통해 직접 수신
		유럽식(DVB-T2) UHDTV	유럽식(DVB-T2) UHDTV+ 셋톱박스+ TV벽면단자를 통해 직접 수신
	HD공청보유 (H/E보유)	미국식(ATSC 3.0) UHDTV	UHD방송용 신호처리기 설비 개선 전까지, → 미국식(ATSC 3.0) UHDTV+ 실내외 겸용 안테나 설치
		유럽식(DVB-T2) UHDTV	UHD방송용 신호처리기 설비 개선 전까지, → 유럽식(DVB-T2) UHDTV+셋톱박스+ 실내외 겸용 안테나 설치
	유료방송 단체계약 (지상파UHD방송 재전송 없음)	미국식(ATSC 3.0) UHDTV	UHD 안테나입력단자에 실내외겸용 안테나 연결, TV입력모드를 지상파UHD방송으로 하고 자동채널설정 후 지상파UHD방송 시청
		유럽식(DVB-T2) UHDTV	별도 셋톱박스 연결 및 UHD 안테나입력단자에 실내외겸용 안테나 연결, TV입력모드를 지상파UHD방송으로 하고 자동채널설정 후 지상파UHD방송 시청

※ H/E(Head End) 시스템 : 안테나로부터 수신된 TV방송 신호를 변환 및 증폭하여 각 구내로 분배하는 시스템

5. 2017년 3월말에 UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장된 UHD TV를 구입했습니다. 시청하려면 어떻게 해야 하나요?

o UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장된 UHD TV를 구매하셨다면, UHF안테나 설치, 자동채널설정을 통해 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있습니다. 우선 해당 거주지의 지상파 UHD 방송 수신여부는 해당방송사에 확인하시면 됩니다.

※ UHDTV의 자동채널설정 방법은 4~5페이지를 참조하십시오.

6. 2017년에 UHD TV를 구입했는데, 유럽식 전송방식(DVB-T2) 칩이 내장되어 있다고 들었습니다. 이런 경우 지상파 UHD 방송 수신은 어떻게 하나요?

o ’17년에 신규 출시된 UHD TV라 하더라도, 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있는 UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장됐는지 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다. 유럽식 전송방식(DVB-T2) 칩이 내장된 UHD TV를 구매한 경우라면, 별도의 셋톱박스를 구매해야합니다. 그리고 UHF안테나를 연결해야 지상파 UHD 방송을 시청하실 수 있습니다.

7. 2017년 2월 이전에 UHD TV를 큰 맘 먹고 구입했습니다. 지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 되나요?

o ’17년 2월 이전에 구매한 UHD TV는 유럽식 전송방식(DVB-T2) 칩이 내장된 UHD TV입니다. 이에 UHD 방송표준(ATSC 3.0)을 수신할 수 있도록 변환해주는 별도의 셋톱박스를 구매하여 설치하고, UHF안테나를 통해 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있습니다.

제조사별 별도 셋톱박스 구매는 해당 가전사 A/S센터로 문의하시면 상세한 안내를 받으실 수 있습니다.

※ UHD 셋톱박스 구매에 관한 문의는 삼성전자 A/S센터 1588-3366와 엘지전자 A/S센터 1544-7777로 문의하시기 바랍니다.

8. 서울 관악구에서 지상파 UHD 방송의 실험방송을 수신하고 있습니다. 5월말에 경기도 양평으로 이사를 갈 예정인데, 이사 후에 채널재설정을 다시 해야 하나요?

o 아닙니다. 지상파 UHD 방송은 동일한 주파수로 방송망을 확장할 수 있는 SFN(단일주파수망) 기술이 적용되어, 서울에서 보던 채널 그대로 경기 양평(서울, 경기, 인천지역)에서도 시청할 수 있으므로 별도의 채널재설정이 필요하지 않습니다. 하지만, 2017년 12월 이후 원주시 등 시·군 지역으로 이사할 경우는 해당 지역의 채널로 재설정을 할 필요가 있습니다.

9. 현재 보유하고 있는 HDTV로 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있나요?

o 지상파 UHD 방송은 UHD 방송표준(ATSC 3.0)을 사용하게 되므로 현재 보유하고 있는 HDTV로는 수신방식(8VSB)이 다르므로 불가합니다. 현재는 지상파 HD 방송과 UHD 방송을 동시에 송출하고 있으므로, 기존 HD방송 TV시청에는 문제가 없습니다.

10. 유료방송에 가입해서 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있나요?

o 유료방송(케이블, IPTV, 위성방송)에서 실시하는 UHD 방송과 지상파 UHD 방송은 다른 것입니다. 유료방송의 UHD 방송을 시청하려면 UHD 방송 채널이 포함된 별도의 상품 가입이 필요합니다.

o 지상파 UHD 방송은 UHF안테나를 설치하여 직접 수신하시면 됩니다.

□ 단독주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

11. 마당에 4m 높이 폴대에 UHF안테나를 설치해 지상파방송을 직접수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 수신하려면 어떻게 해야 하나요?

o 설치되어 있는 안테나를 통해서 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있습니다. 우선 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있는 UHD 방송표준(ATSC 3.0) 칩이 내장된 UHD TV를 구매하시고, 자동채널설정을 하시면 됩니다.

※ 2010년 이전 설치된 실외안테나(협대역)의 경우, 광대역 안테나가 아닐 수도 있으므로 이에 대한 확인은 필요합니다. UHDTV의 자동채널설정 방법은 4∼5페이지를 참조하십시오.

12. KBS가 지상파방송의 난시청해소를 위해 거주지 인근에 설치한 소출력 중계기를 통해서 지상파방송을 수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있나요?

o KBS가 설치한 소출력중계기에서는 지상파 HD 방송만 중계하고 있기 때문에 UHD용 소출력중계기를 추가 설치하지 않고서는 수신이 되지 않습니다. 다만, UHD 방송보조국(중계소) 등을 추가 신설함에 따라 난시청이 해소된 경우에는 해당지역 방송보조국(중계소)를 통해 수신이 가능할 수도 있습니다.

13. 유료방송을 해지하고 지상파 UHD 방송을 직접 수신하고자 합니다. 어떻게 시청할 수 있나요?

o 현재 거주하고 있는 지역에서 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있는지 여부를 우선 확인할 필요가 있습니다. 그리고 거주하고 있는 주택에 UHF안테나가 설치되어 있는지 확인해주세요.

- 그리고 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있는 환경을 구축한 후에 유료방송 해지 여부를 최종 결정하시는 것도 좋은 방안이 될 것입니다.

o 지상파 UHD 방송 수신에 대한 궁금한 사항은 국번 없이 ‘124번’ 또는 ‘1644-1077’(UHDKOREA 콜센터)로 문의하시면 자세한 상담을 받으실 수 있습니다.

14. UHD TV에서 자동채널설정은 어떻게 하나요?

o UHD TV에 안테나를 연결하신 후 리모컨을 통해 자동채널설정을 꼭 실행하셔야 UHD 방송 채널을 수신할 수 있습니다.

o TV제조사별 자동채널설정 방법이 다를 수 있으므로 제품설명서를 확인하시기 바랍니다.

o 지상파 UHD 방송 수신에 대한 궁금한 사항은 국번 없이 ‘124번’ 또는 ‘1644-1077’(UHDKOREA 콜센터)로 문의하시면 자세한 상담을 받으실 수 있습니다.

□ 공동주택에서의 지상파 UHD 방송 수신 방법

15. 방송 공동수신설비란 무엇인가요?

o ‘방송 공동수신설비’란 방송 공동수신 안테나 시설과 종합유선방송 구내전송선로설비를 말합니다.

- ‘방송 공동수신 안테나 시설’이란 「방송법」에 따라 허가받은 지상파텔레비전방송, 에프엠(FM)라디오방송, 이동멀티미디어방송 및 위성방송을 공동으로 수신하기 위하여 설치하는 수신안테나·선로·관로·증폭기 및 분배기 등과 그 부속설비를 말한다.

o 아파트나 연립주택 등 공동주택의 경우, 전기․가스․수도 설비 등과 함께 지상파방송을 공동으로 수신할 수 있는 설비를 반드시 설치하도록 되어 있습니다.

o 공동주택의 방송공동수신 설비의 구성 방식은 각 동마다 안테나가 설치되어 있는 개별 동 방식과 하나의 안테나로 수신한 신호를 헤드엔드설비를 통해 변환 및 증폭하여 각 세대로 분배하는 중앙 수신방식으로 크게 구분할 수 있습니다.

16. 각 동별 UHF안테나를 설치해 지상파방송을 수신하고 있습니다.

지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?

o 헤드엔드(Head End) 시스템이 없고 개별 동에 광대역(470~806㎒) UHF 안테나 설치가 되어 있는 경우에는 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있습니다.

< 개별 동 수신방식에 따른 지상파 UHD 방송 직접 수신>

17. 헤드엔드(Head End)시스템을 통해 지상파 HD방송을 수신하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?

o 헤드엔드(Head End) 시스템을 갖추고 있는 공동주택의 경우, 하나의 안테나로 수신한 신호를 통해 변환 및 증폭을 통해 각 세대로 분배하는 중앙 수신방식을 사용하게 됩니다.

o 2017년 2월 1일 이전 건축허가 또는 신고하여 건축된 공동주택 등은 지상파 UHD 방송용 신호처리기 설치가 필요합니다. 하지만 상용화된 변복조형 UHD 신호처리기는 2018년말 출시될 예정입니다.

o 따라서, 현재 시중에서 구매 가능한 대역필터(수동형, 능동형), IF신호처리기 등을 활용하여 지상파 UHD방송 수신이 가능합니다.

o 이러한 설비 개선 이전에는 공동주택 각 세대에서 개별적으로 실내용 또는 실외용 안테나를 설치하여 지상파 UHD방송을 직접 수신할 수도 있습니다.

※ 직접 실내․외 안테나를 설치하는데 어려움이 있다면, 디지털방송 시청지원센터(국번없이 124) 또는 UHDKOREA 콜센터(1644-1077)로 문의하시기 바랍니다.

18. 완공된 지 5년 된 공동주택으로, 헤드엔드 시스템을 통해 지상파방송을 시청하고 있습니다. 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있나요?

o 현재 기존의 HD 방송용 헤드엔드 시스템을 통해 지상파 UHD 방송을 시청하는 것은 불가능합니다. 따라서 아파트 입주자대표회의를 통해 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있도록 장기수선 충담금으로 방송 공동수신설비를 개선할지 여부를 결정해야합니다.

o 개선을 희망할 경우, 시중에서 구매 가능한 대역필터(수동형, 능동형), IF신호처리기(한시적 사용) 등을 활용하여 지상파 UHD 방송 수신이 가능합니다.

o 방송 공동수신설비의 개선 이전에는 공동주택 각 세대에서 개별적으로 실내용 또는 실외용 안테나를 설치하여 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있습니다.

※ 직접 실내․외 안테나를 설치하는데 어려움이 있다면, 디지털방송시청지원센터(국번없이 124) 또는 UHDKOREA 콜센터(1644-1077)로 문의하시기 바랍니다.

< UHD 방송 수신용 대역 필터를 통한 지상파 UHD 방송 직접 수신 >

< IF신호처리기 신규 설치를 통한 지상파 UHD방송 직접 수신 >

※ 단, IF신호처리기는 적합인증된 제품을 사용하여야 합니다.

19. 시공당시 관악산 중계소 신호가 수신이 되어 협대역 안테나를 설치했는데, 지상파 UHD 방송을 시청하려면 어떻게 해야 하나요?

o 협대역(470~698㎒) 안테나가 설치되어 있는 경우에는 700㎒ 대역을 수신할 수 있는 광대역(470~806㎒) UHF 안테나로 교체가 필요합니다.

20. 증폭기가 협대역인 경우에는 어떻게 조치를 해야 하나요?

o 기존 사용 중인 구내전송 증폭기가 협대역(54~650㎒)일 경우, 광대역 증폭기로 교체가 필요합니다. 정보통신공사업체 등 전문가에게 의뢰하여 조치하시면 됩니다.

※ 조치를 원하시는 경우 한국정보통신공사협회(02-3488-6000) 또는 디지털방송시청지원센터(국번없이 124)로 문의하시기 바랍니다.

21. 대역필터를 통해 특정 중계소의 지상파 HD방송만 수신되도록 설치를 해놓은 상태인데, 이 경우는 어떻게 조치하나요?

o 대역필터를 통해 특정 주파수대역 HD 방송만 수신하도록 설정한 경우에는 필터를 제거하면 지상파 UHD 방송 신호를 수신할 수 있습니다.

※ 예를 들면, 대역필터를 사용해 관악산 중계소(주파수 470~500㎒, 채널번호 14~18번)의 지상파 HD방송 신호만을 수신하고 있는 경우, 수도권 지상파 UHD 방송대역인 주파수 698~710㎒(채널 52~53), 753~771㎒(채널 54~56)를 수신할 수 없기 때문에 대역필터 제거 후 지상파 UHD 방송 신호를 수신해야 합니다.

o 지상파 UHD 방송 수신에 대한 궁금한 사항은 국번 없이 ‘124번’ 또는 ‘1644-1077’(UHDKOREA 콜센터)로 문의하시면 자세한 상담을 받으실 수 있습니다.

22. 대역필터를 제거한 뒤에, 여러 중계소에서 수신되는 지상파 HD방송이 수신되고 있습니다. 어떻게 조치해야 하나요?

o 지상파 HD방송 시청가구가 자동채널설정을 다시 할 경우, 인입되는 모든 중계소 신호를 수신하기 때문에 신호세기가 높은 지상파 HD방송만을 주시청 채널로 설정하고, 신호세기가 약하거나 시청하지 않는 채널은 채널설정을 통해 삭제하시고, 방송을 시청하시면 됩니다.

23. 신축중인 공동주택으로, 헤드엔드 시스템을 구축했습니다. 지상파 UHD 방송을 시청할 수 있도록 조치를 별도로 취해야 하나요?

o ‘17년 1월 개정된 ｢방송공동수신설비 기준에 관한 고시｣에 따라 지상파 UHD 방송 시청을 위한 설비를 구축해야합니다. 다만, 현재 지상파 UHD 방송을 수신하기 위한 UHD 신호처리기(ATSC 3.0칩 탑재)가 개발 중에 있으므로, 별도의 조치를 통해 지상파 UHD 방송을 수신할 수 있도록 조치를 취해야 합니다.

o 지상파 UHD 신호를 수신하기 위해서는 헤드엔드를 거치지 않고, 헤드엔드 후단에 지상파 UHD 방송신호를 결합하여 전송할 경우지상파 UHD 방송 수신이 가능합니다.

24. 거주하고 있는 아파트가 유료방송 단체계약이 되어 있습니다. 이 경우 지상파 UHD 방송을 어떻게 시청할 수 있나요?

o 유료방송 단체계약을 통해 공청시설 유지보수 등을 유료방송사가 하고 있는 경우, 댁내 TV단자가 분리배선(안테나, 케이블)이 되어 있다고 해도, 헤드엔드시스템을 통해 방송을 수신하고 있다면, 지상파 UHD 방송 시청은 어렵습니다.

o 공동주택 각 세대에서 개별적으로 실내용 또는 실외용 안테나를 설치하여 지상파 UHD 방송을 직접 수신할 수 있습니다.

※ 직접 실내․외 안테나를 설치하는데 어려움이 있다면, 디지털방송 시청지원센터(국번없이 124) 또는 UHDKOREA 콜센터(1644-1077)로 문의하시기 바랍니다.

UHD 지상파 방송 관련 주요 문의처

◆ 지상파 방송사

KBS	1588-1801
EBS	1588-1580
MBC	02-789-1010
SBS	02-2113-5000

◆ DTV 제조사

삼성전자 A/S센터	1588-3366
LG전자 A/S센터	1544-7777

◆ 관련기관

디지털방송시청지원센터	국번없이 124
UHD KOREA	1644-1077
한국정보통신공사협회	02-3488-6000